
**Схема подключения теплого пола Rim**

**Кабель укладывается в плиточный клей, желательно избежать пересечение проводов**

**Терморегулятор используется с выносным датчиком**



**Оставшиеся края токоведущего провода надо изолировать**

**После монтажа 2 недели не включать , надо дать высохнуть плиточному клею**